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第一章 招标公告

根据杭州市老年病医院采购管理办法，参照相关法律规定，现就杭州市老年病医院真空热水机组维保服务项目进行招标采购，欢迎国内合格的供应商前来参加。

项目编号：

二、采购方式：单位自行采购
三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

	序号
	标项名称
	采购数量
	单位
	预算总金额（含税）
	简要技术要求、用途
	备注

	1
	杭州市老年病医院真空热水机组维保服务项目
	1
	项
	5万元
	杭州市老年病医院真空热水机组维保服务项目，服务期壹年，详见招标文件。
	


四、供应商资格要求：

1、基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2、特定资格条件：

（1）本项目不接受联合体。

五、投标截止时间：2026年9月18日 14 : 00 
六、投标地址：杭州市拱墅区景莘街50号杭州市第一人民医院城北院区行政楼采购中心608室
七、开标时间：待定
八、开标地址：杭州市拱墅区景莘街50号杭州市第一人民医院城北院区行政楼510室
九、保证金：不取收。
十、联系方式：
1.采购人信息
名  称：杭州市老年病医院
地  址：杭州市拱墅区景莘街50号
项目联系人（询问）：何老师
项目联系方式（询问）：何老师，电话：0571-56739146
质疑联系人： 王主任

质疑联系方式： 0571-56739510
注：本项目为非政府采购。

 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名称：杭州市老年病医院

地址：浙江省杭州市拱墅区景莘街50号 

联系人：何先生，电 话： 0571-56739146

	1.1.5
	项目名称
	杭州市老年病医院真空热水机组维保服务项目

	1.1.6
	交货地点
	浙江省杭州市拱墅区景莘街50号

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	见招标公告，详细内容见第四章

	1.3.2
	服务期
	壹年

	1.3.3
	质量标准
	符合国家相关标准、现行的相关技术规范和标准。

	1.4.1
	合格投标人的资格要求
	按招标公告要求

	2.2.2
	投标截止时间
	按照招标公告或更正公告规定时间

	3.1
	构成投标文件的其他资料
	无要求

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止日起90天

	3.4.1
	投标保证金
	不收取

	3.5.3
	近三年完成的类似项目
	 2023年 1 月 01日至投标截止日

	3.5.4
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	 2023年 1 月 01日至投标截止日

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	凡投标格式文件明确有签字盖章处均应符合

	3.7.4
	投标文件份数
	正本一份，副本一式二份，WORD/WPS/Excel文件格式记录电子版文件一份（U盘）

	3.7.5
	装订要求
	胶装（不允许活页装订和铁圈装订）

报价文件单独装订成册

	4.1.1
	包装要求
	投标文件应当按要求密封包装；

报价文件单独密封包装

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	采购人名称：杭州市老年病医院
杭州市老年病医院真空热水机组维保服务项目

投标文件

标项名称：                     

报价文件（或商务文件或技术文件）

在    年  月   日   时   分前不得开启

投标人：                            

	4.2.2
	递交投标文件地点
	浙江省杭州市拱墅区景莘街50号行政楼608办公室

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：另行组织，投标单位无需参加
开标地点：浙江省杭州市拱墅区景莘街50号

	6.1
	资质要求
	商务文件应具备封面并至少包括以下内容：

（1）法定代表人身份证明；
（2）法人授权委托书原件；
（3）投标人基本情况表；
（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）营业执照复印件；



第三章 评标办法（综合评分法）

第一节  评审内容及标准

（一）资信、商务及技术部分（80分）
	序号
	评审项目
	技术评审因素及评分规定
	分值

	1
	维保业绩
	自2023年1月1日以来所服务的企事业单位类似项目维保业绩，每提供一份得2分（提供合同复印件加盖公章等）。（0-6分）
	0-6

	2
	技术力量
	根据本项目维保人员的情况，包括人员学历、资质等情况进行酌情打分：

拟派驻点负责人类似项目经验或业绩的综合评价(0-5分）

2、拟投入维保人员证书：每人需同时具备电工证、司炉证，每位人员得1分，最高得5分。（0-5分）

须提供拟指派人员的社保证明
	0-10

	3
	项目实施方案
	根据招标人日常维护保养计划提供维保内容、维保方式（0-8分）；故障预防诊断措施（0-8分）；维保频率（0-8分）
	0-24

	
	
	应急保障方案，能够制定详细的应急保障方案且承诺的应急保障方案可操作性、适应性强，符合实际需求。（0-8分）
	0-8

	4
	备品备件库情况
	投标人的备品备件详细储备情况。（0-8分）
	0-8

	5
	维修保养工具
	根据投标人提供的设备维修、保养工具数量、种类情况进行打分。（0-8分）
	0-8

	6
	维保记录
	根据投标人提供的维保记录方案，包括日常保养巡检登记、年度设备维护保养报告、更换零配件的书面维修报告等进行打分。（0-8分）
	0-8

	7
	服务承诺
	1、投标人提供的服务承诺是否完善、合理；（0-4分）

2、服务响应时间。（0-4分）
	0-8


（二）价格部分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×20%×100
第二节  评审标准、程序与结果

1. 评标方法

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。 

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的商务资信情况得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分20分，资信、商务及技术得分80分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况（评标委员会独立打分）得分为：评标委员会成员评分的算术平均值。

第四章  招标需求

一、服务对象

两台力聚品牌 YHZRQ‑120NW 真空热水机组，针对该机组提供全套技术服务，保障机组有效、稳定、安全运行。

	序号
	设备名称
	型号
	品牌
	数量

	1
	真空热水机组
	YHZRQ-120NW
	力聚
	2


二、总体服务要求

服务包含设备维修、保养、技术咨询、操作人员技术培训、运行回访、24 小时报修响应服务；维保范围内如需更换非约定免费零部件，零部件采购费用由甲方承担。

乙方维保人员应当遵守国家法律法规及甲方院内各项管理制度，维保人员工具、劳保用品全部由乙方自备。

乙方提交完整设备维修保养记录，接受甲方检查、考核，甲方有权核查乙方作业人员资质，有权要求更换不称职维保人员，违规人员甲方可要求立即离场。

乙方所有维保、零部件采购、维修及工艺改造方案，必须经甲方审批同意后方可实施。

三、保养及性能测试工作内容

（一）年度保养（每年 1 次，时间甲乙双方协商确定）

1.控制箱：线路检查、线端紧固、螺丝紧固、箱内卫生清理。

2.燃烧器：线路检查、线端紧固、螺丝紧固、卫生清理。

3.燃烧器组件清洗：喷嘴清洗、离子棒清洗、光电管清洗、燃烧头清洗。

4.油路气路滤网清洗：燃烧器供油（气）管过滤网、油泵过滤网、阀组过滤网清洗。

5.压力、极限压力开关线路检查、保养。

6.介质温度传感器检查及更换。

7.热水温度传感器检查及更换。

8.空调温度传感器检查及更换。

9.硅胶防爆片、隔膜阀片检查及更换。

（二）机组性能测试（随年度保养开展）

开展超压控制准确度动作试验、安全装置动作试验、燃气阀组动作试验；完成燃气流量、油压、风量调整；排烟测试、水泵控制准确度测试。

安全装置覆盖：超压保护、风压检测、熄火锁定、超温、温度保护装置。

（三）人员培训

对甲方操作人员开展培训，内容含设备日常维护、设备标准操作方法、操作风险注意事项、故障应急处置。

（四）定期巡检回访要求

1.月度回访：每月进行一次现场巡检维护，检查机组、控制箱、燃烧器实际运行工况。

2.半年度安全装置校验：每半年对机组安全装置开展动作试验与调整；核查机组、控制箱、燃烧器运行状况。

3.免费易损件更换：每年开展 1 次易损件检查，免费更换温度传感器、超温开关、硅胶防爆片、隔膜阀芯。

五、故障响应要求

1.提供全年 365 天、每日 24 小时电话技术响应。

2.接到抢修通知，乙方需2小时内到达现场抢修，最大限度保障机组正常运行。

六、配件更换与价格

	真空锅炉通用配件表

	序号
	物料名称
	规格
	品牌
	预估数量
	备注

	1
	锁定式急停按钮头
	ZB2B
	施耐德
	1
	

	4
	信号灯式报警器
	DN16-22FS
	施耐德
	1
	

	5
	中间继电器
	1套
	施耐德
	1
	

	6
	热保护器
	LR2
	施耐德
	1
	

	7
	接触器
	LC1D系列
	施耐德
	1
	

	8
	行程开关
	CZ系列
	力聚定制
	1
	

	9
	数字真空表
	101～-101Kpa
	松下
	1
	

	10
	温度传感器
	特制PT100
	力聚定制
	1
	

	12
	隔膜阀片
	特制DN25
	力聚定制
	1
	

	13
	排污密封圈
	特制DN15
	力聚定制
	1
	

	14
	防爆片
	硅胶
	力聚定制
	1
	

	23
	密封圈
	特制DN15
	力聚定制
	1
	

	24
	超温开关
	100，110，120℃
	力聚定制
	1
	

	25
	空气开关（断路器）
	4P D63
	施耐德
	1
	

	26
	真空泵
	手提式
	力聚定制
	1
	

	28
	水位视镜
	圆形（不含接头）
	力聚定制
	1
	

	30
	高温型压力变送器
	1.6Mpa
	丹弗斯
	1
	

	31
	普通型压力变送器
	0.6Mpa，1.0Mpa
	力聚定制
	1
	

	32
	液胀式温度开关
	200度 602030
	久茂
	1
	

	33
	液胀式温度开关
	300度 602030
	久茂
	1
	

	34
	直流电源
	DR系列
	明纬
	1
	

	35
	直流电源
	LI75（抗干扰）
	明纬
	1
	

	36
	隔离变压器
	BK/NDK -50
	正泰
	1
	

	37
	滤波器
	DF202-10A-01R
	德菲尔
	1
	

	38
	触摸屏
	TPC系列7寸
	力聚定制
	1
	

	53
	伺服电机
	SQN14
	西门子
	1
	

	57
	风机
	CX-150-90
	力聚定制
	1
	

	80
	稳压阀
	DN50
	冬斯
	1
	

	81
	稳压阀黑色弹簧
	DN50，30-70MBAR
	力聚定制
	1
	

	83
	稳压阀黑色弹簧
	DN65，30-70MBAR
	力聚定制
	1
	

	88
	燃气过滤器
	DN50
	冬斯
	1
	

	91
	火焰探测器
	UV光电管
	西门子
	1
	

	93
	火检模块
	LJHJ-10
	力聚定制
	1
	

	94
	火检模块
	LJHJ-10  UV
	力聚定制
	1
	

	95
	点火变压器
	EBI12KV
	丹弗斯
	1
	

	97
	点火电磁阀
	DN10
	丹弗斯
	1
	

	98
	风压开关
	LGW3A2
	冬斯
	1
	

	99
	气压开关
	GW50A5
	冬斯
	1
	

	101
	点火棒
	组件
	力聚定制
	1
	

	102
	点火棒
	单根
	力聚定制
	1
	

	103
	离子棒
	单根
	力聚定制
	1
	

	104
	加长离子棒
	单根
	力聚定制
	1
	

	105
	风机联轴器
	配套SQM33/40伺服
	力聚定制
	1
	


注：表内数量为预估数量，非实际数量，实际配件费按实际使用数量乘以中标单价结算。
 报价格式

杭州市老年病医院：
按你方招标文件要求，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成杭州市老年病医院真空热水机组维保服务项目的实施。

开标一览表（单位均为人民币元）
	序号
	服务内容
	服务期
	备注


	1
	杭州市老年病医院真空热水机组维保服务项目
	壹年
	

	维保费投标报价
	

	配件费投标报价
	

	总价
	


注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；

2、后附配件费报价明细表，维保费总价包干，配件费结算按实际维修量乘以单价进行结算。
投标单位名称（公章）：
                                        法定代表人或授权委托人（签字）：
日期：   年   月   日

配件费报价明细表

	真空锅炉通用配件表

	序号
	物料名称
	规格
	品牌
	预估数量
	价格（元）

	1
	锁定式急停按钮头
	ZB2B
	施耐德
	1
	

	4
	信号灯式报警器
	DN16-22FS
	施耐德
	1
	

	5
	中间继电器
	1套
	施耐德
	1
	

	6
	热保护器
	LR2
	施耐德
	1
	

	7
	接触器
	LC1D系列
	施耐德
	1
	

	8
	行程开关
	CZ系列
	力聚定制
	1
	

	9
	数字真空表
	101～-101Kpa
	松下
	1
	

	10
	温度传感器
	特制PT100
	力聚定制
	1
	

	12
	隔膜阀片
	特制DN25
	力聚定制
	1
	

	13
	排污密封圈
	特制DN15
	力聚定制
	1
	

	14
	防爆片
	硅胶
	力聚定制
	1
	

	23
	密封圈
	特制DN15
	力聚定制
	1
	

	24
	超温开关
	100，110，120℃
	力聚定制
	1
	

	25
	空气开关（断路器）
	4P D63
	施耐德
	1
	

	26
	真空泵
	手提式
	力聚定制
	1
	

	28
	水位视镜
	圆形（不含接头）
	力聚定制
	1
	

	30
	高温型压力变送器
	1.6Mpa
	丹弗斯
	1
	

	31
	普通型压力变送器
	0.6Mpa，1.0Mpa
	力聚定制
	1
	

	32
	液胀式温度开关
	200度 602030
	久茂
	1
	

	33
	液胀式温度开关
	300度 602030
	久茂
	1
	

	34
	直流电源
	DR系列
	明纬
	1
	

	35
	直流电源
	LI75（抗干扰）
	明纬
	1
	

	36
	隔离变压器
	BK/NDK -50
	正泰
	1
	

	37
	滤波器
	DF202-10A-01R
	德菲尔
	1
	

	38
	触摸屏
	TPC系列7寸
	力聚定制
	1
	

	53
	伺服电机
	SQN14
	西门子
	1
	

	57
	风机
	CX-150-90
	力聚定制
	1
	

	80
	稳压阀
	DN50
	冬斯
	1
	

	81
	稳压阀黑色弹簧
	DN50，30-70MBAR
	力聚定制
	1
	

	83
	稳压阀黑色弹簧
	DN65，30-70MBAR
	力聚定制
	1
	

	88
	燃气过滤器
	DN50
	冬斯
	1
	

	91
	火焰探测器
	UV光电管
	西门子
	1
	

	93
	火检模块
	LJHJ-10
	力聚定制
	1
	

	94
	火检模块
	LJHJ-10  UV
	力聚定制
	1
	

	95
	点火变压器
	EBI12KV
	丹弗斯
	1
	

	97
	点火电磁阀
	DN10
	丹弗斯
	1
	

	98
	风压开关
	LGW3A2
	冬斯
	1
	

	99
	气压开关
	GW50A5
	冬斯
	1
	

	101
	点火棒
	组件
	力聚定制
	1
	

	102
	点火棒
	单根
	力聚定制
	1
	

	103
	离子棒
	单根
	力聚定制
	1
	

	104
	加长离子棒
	单根
	力聚定制
	1
	

	105
	风机联轴器
	配套SQM33/40伺服
	力聚定制
	1
	


注：表内数量为预估数量，非实际数量，实际配件费按实际使用数量乘以中标单价结算。

